|  |  |
| --- | --- |
| **№ \_\_\_\_\_\_\_от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.** | **Генеральному директору**  **АО «НЭСК-электросети»**  **О.И. Краснянской** |

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  | **Кол-во, шт.** | **Цена с НДС в руб.** | **Сумма с НДС в руб.** |
|  | Контроллер | Контроллер EK570E  2 стыка Ethernet – скорость обмена 10/100 Мбит/с  2 стыка RS232 – скорость обмена 100 – 115200 бит/с  3 стыка RS485 – скорость обмена 100 – 115200 бит/с  4 канала DI – 24 В, 7,5 мА  4 канала DO –  открытый коллектор  Поддерживаемые протоколы обмена МЭК 60870-5-101/103/104, Modbus TCP, Modbus RTU/ASCII, SPA-Bus, DNP3.0, КОМПАС 2.0 (PFT3) и др.  Напряжение питания – =24 В, потребляемая мощность 3 Вт. Конструктивное исполнение – корпус 150х90х58 мм с креплением на DIN-рейку 35 мм. | 7 |  |  |
|  | Источник питания | AC-DC источник питания AMR2-24  Входное напряжение – ~90-264 В/ =120-370 В  Выход – = 24 В/24 Вт  Напряжение изоляции – 3 кВ  Конструктивное исполнение – корпус 35х91х56,5 мм с креплением на DIN-рейку 35 мм. | 7 |  |  |
|  | Преобразователь последовательных интерфейсов | Преобразователь последовательных интерфейсов MOXATCF-90-S-ST  порты ввода-вывода  Всего последовательных портов: 1  Количество разъемов RS-232: 1  Скорость RS-232 (максимум):  115200 Бит/с  Тип коннектора:1xDB9F  Сетевые порты  Количество разъёмов под оптику:  1хST, Одномодовый | 14 |  |  |
|  | Источник питания | БЛОК ПИТАНИЯ PWR-12050-WPEU-S2  Входное напряжение – ~100-240 В  Выход –= 12 В/0,5А | 14 |  |  |
|  | Кабель | Кабель CBL-F9M9-20  Тип коннектора DB9 Female вDB9 Male,RS-232, 20см, ПВХ, 15В | 14 |  |  |
|  | Кабель | Кабель ZA706E3  Длина 1,8 м  Тип коннектора MC 1,5/4-ST-3,81/ DB9F | 7 |  |  |
| **СУММА ИТОГО:** | | | |  |  |
| **В том числе НДС:** | | | |  |  |
| Условия оплаты: 100% рассрочка платежа 30 дней после подписания товарной накладной. | | | | |  |
| Доставка в адрес АО «НЭСК-электросети»: выполняется силами Поставщика. | | | | |  |
| Срок поставки: | | | | |  |
| Гарантия: Завода изготовителя | | | | |  |

Руководитель организации **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись)**

**М.П.**